ИНСТРУКЦИЯ
к пусковому устройству
для поражения игровой техники (ПУ) АТ4

**Описание ПУ:**
АТ4 представляет собой реплику шведского одноразового гранатомета АТ4/М136. Корпус ПУ выполнен из алюминия, оснащён стальным запорным механизмом и навесными элементами из пластика и резины. ПУ комплектуется встроенным LiPo аккумулятором 400mah 7.4V и зарядным адаптером с Т-коннектором.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и инструкцией по применению пиротехнических выстрелов «Игла».

*Внимание! Использование пиротехники разрешено только на специально оборудованных площадках вдали от жилых строений. Гранатомет предназначен только для поражения игровой техники\зданий\объектов. Стрельба по людям запрещена!*

**Инструкция по применению:**
1. Наденьте баллистические очки и защитные перчатки. Убедитесь, что поблизости нет людей без средств защиты органов зрения.
2. Извлеките ПУ из транспортировочной коробки.
3. В тыльной части ПУ откройте запирающий механизм (см. рис. 1,2,3,4):
 3.1. Надавить на лепесток большим пальцем, опустив его вниз.
 3.2. Сдвинуть лепесток к стенке диффузора.
 3.3. Указательным пальцем подхватить крышку.
 3.4. Открыть крышку.

рис. 1рис. 2 рис. 3

рис. 4

4. Зарядите пиротехнический выстрел «Игла».
*ВАЖНО! При зарядке выстрела дульный срез гранатомета должен быть направлен в землю.
ВАЖНО! Запрещается хранить и транспортировать ПУ со снаряженным выстрелом.*
5. Закройте запирающий механизм (см. рис. 5,6,7):
 5.1. Закрываем крышку.
 5.2. Надавливаем на крышку до легкого зацепа.
 5.3. Указательным пальцем придерживаем лепесток, большим пальцем сдвигаем лепесток до щелчка.

рис. 5рис. 6рис. 7

6. Направьте ПУ в сторону цели.
*ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- Производить выстрел в сторону людей
- Производить выстрел с возвышением ствола ПУ менее 30 градусов*7. Зажмите предохранительную клавишу и не отпуская ее, нажмите кнопку пуска. Нажатие кнопки пуска без зажатия предохранительного флажка не подаст ток для запуска. Дождитесь выстрела.
8. После выстрела откройте запирающий механизм и удалите отстрелянную гильзу.
8.1. В случае если выстрела не произошло, следует зарядить другой выстрел, а несработавший обменять в магазине или утилизировать согласно инструкции к выстрелу.

**Зарядка и обслуживание ПУ:**
- Запрещается бросать, ронять и погружать ПУ в воду (так же использовать ПУ в сильный дождь).
- Каждые 20 выстрелов необходимо прочищать ствол ПУ от нагара, проливая ствол теплой водой и протаскивая через ствол тряпку\ветошь, пока ствол полностью не очистится от нагара/грязи.
- Полная зарядка аккумулятора осуществляется за 40 минут.
LiPo аккумулятор 7.4 встроен в бокс для большого прицела. В комплекте идет переходник для умной зарядки без балансира (для зарядки аккумулятора ознакомьтесь с инструкцией к вашей зарядке для LiPo аккумуляторов).
Для зарядки аккумулятора на новых IMAX B6AC V2 нужно переключить функцию "Bal. Connection" в состояние "OFF".